Geese, M (2013). Image Sensor Nonuniformity Correction by a Scene-Based Maximum Likelihood Approach. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ.\ Heidelberg. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/14391