Mersmann, S, Seitel, A, Erz, M, Jähne, B, Nickel, F, Mieth, M, Mehrabi, A and Maier-Hein, L (2013). Calibration of time-of-flight cameras for accurate intraoperative surface reconstruction. Med. Phys. 40 082701

 Erz, M, Mischler, W, Trein, J, Lin, Z, Lay, R and Jähne, B (2012). Erweiterte Schärfentiefe mittels Scheimpflug-Bildaufnahme und Bildfusion. Forum Bildverarbeitung. KIT Scientific Publishing. 1--12. http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000030440

 Erz, M and Jähne, B (2012). Optimale und differenzierte Kameraauswahl nach dem EMVA-Standard 1288. Forum Bildverarbeitung. KIT Scientific Publishing. 35--46. http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000030440

 Erz, M (2011). Charakterisierung von Laufzeitkamerasystemen für Lumineszenzlebensdauermessungen. IWR, Fakultät für Physik und Astronomie, Univ. Heidelberg. Dissertation. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/11598

 Erz, M and Jähne, B (2011). Optimale Kameraauswahl für maschinelles Sehen durch standardisierte Charakterisierung. tm --- Technisches Messen. 78 377--383

 Schmidt, M, Erz, M, Zimmermann, K and Jähne, B (2010). Exact modelling of time-of-flight cameras for optimal depth maps. International Conference on Computational Photography (ICCP) 2010

 Lin, Z, Erz, M and Jähne, B (2010). Multi-frequency multi-sampling fluorescence lifetime imaging using a high-speed line-scan camera. Optics, Photonics, and Digital Technologies for Multimedia Applications, 12--15 April 2010, Brussels. 7723 77231S

 Erz, M and Jähne, B (2010). Optimierte Kameraauswahl für maschinelles Sehen durch standardisierte Charakterisierung des bildgebenden Systeme. Forum Bildverarbeitung. KIT Scientific Publishing. 155--166. http://digbib.ubka.uni-karlsruhe.de/volltexte/1000020266

 Erz, M and Jähne, B (2009). Radiometric and spectrometric calibrations, and distance noise measurement of TOF cameras. 3rd Workshop on Dynamic 3-D Imaging. Springer. 5742 28--41