Jähne,  (2013). Der Standard EMVA 1288 zur Charakterisierung von Kameras und Bildsensoren: von 2D- zu 3D-Kameras. Photogrammetrie, Laserscanning, Optische 3D-Messtechnik, Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2013. Wichmann. 388--399. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/17699

 Jähne,  (2013). Von optischer 3D-Messtechnik zu lichtfeldbasierter Bildakquisition und -verarbeitung. Photogrammetrie, Laserscanning, Optische 3D-Messtechnik, Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2013. Wichmann. 1--8. http://www.ub.uni-heidelberg.de/archiv/17698

 Spies, H and Jähne, B (2002). 3D-Blattbewegung und Wachstum. Nahbereichsphotogrammetrie in der Praxis, Beispiele und Problemlösungen. Wichmann. 267--270. http://d-nb.info/96618503X

 Klar, M, Stybalkowski, P, Spies, H and Jähne, B (2002). 3D-Strömungsmessung in Kiesporen. Nahbereichsphotogrammetrie in der Praxis, Beispiele und Problemlösungen. Wichmann. 247--250. http://d-nb.info/96618503X

 Jähne, B, Balschbach, G and Fuß, D (2002). Wellenbewegte Wasseroberfläche. Nahbereichsphotogrammetrie in der Praxis, Beispiele und Problemlösungen. Wichmann. 259--262. http://d-nb.info/96618503X